**产品名称：解码矩阵控制键盘**

**产品型号：NK505C**



**性能特点：**

◆支持控制解码矩阵切换摄像机

◆配备三维摇杆，语言中文/英文可选

◆采用Linux操作系统，运行稳定可靠

◆支持通过解码矩阵控制ONVIF协议的网络球机

◆可管理网络视频解码矩阵、拼接屏、网络报警主机

技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | NK505C |
| 控制推杆 | 三维摇杆 |
| 键盘按键 | 采用高档机械按键开关 |
| 键盘键冒 | 原生料塑胶制成，耐用不变形 |
| 控摄像机数量 | 65535个 |
| 控制通道数量 | 65535个 |
| 网络接口 | RJ45 百兆网口【连接交换机】 |
| HDMI接口 | 1个【连接HDMI显示设备来修改参数】 |
| USB接口 | 2个【连接USB鼠标】 |
| RS232口 | 1个发送大屏协议 |
| RS485口 | 1个，控制其他RS485设备，如门禁和模拟球机等 |
| 控屏协议 | 专用矩阵系统协议以及主流拼接屏协议 |
| 产品供电 | DC12V/1A |
| 产品重量 | 2.5KG含包装 |
| 产品尺寸 | 长\*宽\*高：352MM\*210MM\*52MM/32MM （后高52，前高32） |